에폭시절연 다회로 차단기(지중용) 구매규격 개정

1. 배 경

□ 배전용 지상기기 조작 시 작업자 안전확보를 위한 필수정보 제공

2. 검 토

□ 지상개폐기는 회로별 활선여부를 확인할 수 있는 “활선표시등”을

구비하고 있으나 다회로 차단기는 “활선표시등”이 없음

□ 작업자 안전확보를 위해 “활선표시등” 설치를 구매규격에 반영 필요

지상개폐기 (활선표시등 있음)	다회로차단기 (활선표시등 없음)

3. 개정(안) 【규격번호 GS-5925-0012】

현 행	개 정(안)
5.2.4 차단기 본체에는 다음의 부속장치가 구비 되어야 한다. (신설) 11.1 도면승인 (신설) (17) 기타 필요한 사항	5.2.4 차단기 본체에는 다음의 부속장치가 구비 되어야 한다. (8) 활선표시등 : 차단기에는 회로별로 활선여부를 구분할 수 있는 활선표시등을 구비해야 한다. 또한 설치위치는 (2)항의 동작상태 표시기와 동시에 확인할 수 있도록 같은 판넬 안에 설치하며 도면승인에 따른다. 11.1 도면승인 (17) 활선표시등 설치위치 (18) 기타 필요한 사항

4. 향후계획

□ 개정내용 SRM 공지 및 구매규격 개정                  : ’21. 3월

붙임		일반규격 개정 대비표

25.8kV 에폭시절연 다회로 차단기(지중용)

GS-5925-0012

현 행	개 정(안)	개정사유
5.2.4 차단기 본체에는 다음의 부속장치가 구비 되어야 한다. (신설) 11.1 도면승인 (신설) (17) 기타 필요한 사항	5.2.4 차단기 본체에는 다음의 부속장치가 구비 되어야 한다. (8) 활선표시등 : 차단기에는 회로별로 활선여부를 구분할 수 있는 활선표시등을 구비해야 한다. 또한 설치위치는 (2)항의 동작상태 표시기와 동시에 확인할 수 있도록 같은 판넬 안에 설치하며 도면승인에 따른다. 11.1 도면승인 (17) 활선표시등 설치위치 (18) 기타 필요한 사항	○ 작업자 안전확보