기자재 공급자 관리지침 개정(안)

현    행

개    정

개 정 사 유

3. 책임사항

나. 관련부서

구 분	책 임	책임 사항
보 고 통 보 협 조 홍 보	ICT기획처장 계통계획처장 송변전건설처장 배전계획처장 기술기획처장	․구매규격 작성 및 등록대상품목 지정 요청 승인 ․기자재공급자관리지침 시행을 위한 인적, 물적 자원의 지원 ․기자재공급자관리지침에서 명시된 유지 및 관리에 대한 책임과 권한의 위임
	ICT기획처 자재처 계통계획처 송변전건설처 배전계획처 송변전운영처 배전운영처 기술기획처 해당 부장	․구매규격 작성 및 등록대상품목 지정 요청 ․협력업체 상벌위원회 심의안건 검토 및 제출 ․등록신청업체의 기술 및 품질분야 심사 ․심사결과 주관부서 통보 ․기술 및 품질분야 자격 심사기록 유지 및 보존

3. 책임사항

나. 관련부서

구 분	책 임	책임 사항
보 고 통 보 협 조 홍 보	기술기획처장 ICT기획처장 배전계획처장 계통계획처장 송변전건설처장	․구매규격 작성 및 등록대상품목 지정 요청 승인 ․기자재공급자관리지침 시행을 위한 인적, 물적 자원의 지원 ․기자재공급자관리지침에서 명시된 유지 및 관리에 대한 책임과 권한의 위임
	자재처 기술기획처 ICT기획처 배전계획처 스마트미터링실 계통계획처 송변전건설처 송변전운영처 해당 부장	․구매규격 작성 및 등록대상품목 지정 요청 ․협력업체 상벌위원회 심의안건 검토 및 제출 ․등록신청업체의 기술 및 품질분야 심사 ․심사결과 주관부서 통보 ․기술 및 품질분야 자격 심사기록 유지 및 보존

직제변경 반영

현 행	개 정	개 정 사 유
9. 신청자격 가. ∼ 마. (생략) 바. 판매업체(판매업체 소속 제조업체 포함) 또는 제조업체가 기존 유자격을 포기하고 재등록하는 경우는 신규 등록절차와 동일하게 시행하여야 한다(기술, 품질심사 및 인정시험 등 면제기준은 적용하지 않는다). 13. 현장심사 가. 우리회사는 신청자의 신청품목에 대한 설계, 제조능력 및 품질보증체계 등에 대한 현장 확인을 위하여 현장심사를 시행해야 한다. 단, 신청자가 신청품목에 대한 유효한 품질보증체제인증(ISO9001)을 보유하고 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우는 현장심사의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다. 1) 신청품목과 제조공정 및 기술수준이 동등 이상인 유사품목의 유자격자로서, 신청일을 기준하여 3년 이내에 우리회사에 유사품목을 납품한 실적이 있고, 납품된 기자재의 사용결과 문제가 없는 경우 《신설》 2) 신청품목과 제조공정 및 기술수준이 동등 이상인 유사품목을 신청일을 기준하여 3년 이내에 현장심사한 결과가 적격으로 판정된 경우《신설》	9. 신청자격 가. ∼ 마. (생략) 바. 판매업체(판매업체 소속 제조업체 포함) 또는 제조업체가 기존 유자격을 포기 또는 취소하고 재등록하는 경우는 신규 등록절차와 동일하게 시행하여야 한다(기술, 품질심사 및 인정시험 등 면제기준은 적용하지 않는다). 13. 현장심사 가. 우리회사는 신청자의 신청품목에 대한 설계, 제조능력 및 품질보증체계 등에 대한 현장 확인을 위하여 현장심사를 시행해야 한다. 단, 신청자가 신청품목에 대한 유효한 품질보증체제인증(ISO9001)을 보유하고 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우는 현장심사의 일부 또는 전부를 생략할 수 있다. 1) 신청품목과 제조공정 및 기술수준이 동등 이상인 유사품목의 유자격자로서, 신청일을 기준하여 3년 이내에 우리회사에 유사품목을 납품한 실적이 있고, 납품된 기자재의 사용결과 문제가 없는 경우 2) 배전기자재 품질등급제에 의해 현장심사 생략이 가능한 경우 3) 신청품목과 제조공정 및 기술수준이 동등 이상인 유사품목을 신청일을 기준하여 3년 이내에 현장심사한 결과가 적격으로 판정된 경우. 단, 품질분야 현장심사는 신청품목과 관계없이 신청일을 기준하여 2년 이내에 현장심사한 결과가 적격으로 판정된 경우	의미 명확화 생략조건 확대 (협력회사 부담 완화) 생략기준 기술분야, 품질분야 구분 운영 (협력회사 부담완화 및 업무효율 향상)

현 행	개 정	개 정 사 유
13. 현장심사 가. 우리회사는 신청자의 신청품목에 대한 설계, 제조능력 및 품질보증체계 등에 대한 현장 확인을 위하여 현장심사를 시행해야 한다. 《신설》 나. ∼ 마. (생략) 바. 현장심사는 신청자와 협의하여 시행하되 신청자의 귀책사유로 3개월 이내에 현장심사가 시행되지 못하는 경우는 등록 심사업무를 종결할 수 있다. 《신설》 사. ∼ 차. (생략) 17. 유자격 유효기간 가. 이 지침에 의하여 신뢰품목에 등록된 공급자의 유자격 유효기간은 등록일로부터 4년간으로 한다. 《신설》	13. 현장심사 가. 우리회사는 신청자의 신청품목에 대한 설계, 제조능력 및 품질보증체계 등에 대한 현장 확인을 위하여 현장심사를 시행해야 한다. 나. 현장심사는 신청자와 협의하여 시행하되 제작규격 검토 등 주관부서의 서류심사 완료일로부터 1개월이내에 시행함을 원칙으로 한다. 사. 현장심사는 신청자와 협의하여 시행하되 신청자의 귀책사유로 주관부서의 서류심사 완료일로부터 3개월 이내에 현장심사가 시행되지 못하는 경우는 등록 심사업무를 종결한다. 단, 3개월이 경과하기 전에 신청자의 요청이 있는 경우는 1회(1개월이내)에 한하여 현장심사를 연장할 수 있다. 17. 유자격 유효기간 가. 이 지침에 의하여 신뢰품목에 등록된 공급자의 유자격 유효기간은 등록일로부터 4년간으로 한다. 단, 동일품목내 다수의 규격이 있을 경우의 유자격기간은 품목내 규격 중 자격 만료일이 가장 빨리 도래하는 날짜로 한다.	처리 기준일정 신설 (협력회사 편의 제고) 기준 명확화 연장기준 신설 (협력회사 부담 완화) 유자격 부여체계 개선 내용 반영 (협력회사 편의제고 및 업무효율 향상)

현 행	개 정	개 정 사 유
23. 제재 일반사항 가. 이 지침에 의하여 등록된 공급자가 제23조 제재 요건 및 기간 각 호의 하나에 해당하는 경우 주관부서는 제재대상 공급자로부터 소명서를 (이하 생략) 24. 제재 항목 및 기간 이 지침에서 관리하고 있는 제재 항목 및 기간은 아래와 같다. 가. (생략) 나. 기자재 품질 및 성능 관련 1) ∼ 2) (생략) 3) 성능확인시험 결과 불합격 판정 또는 성능확인시험을 미 시행한 경우 가) 1차시험 불합격인 경우 : 등록정지 1년(단, 등록정지 기간이 경과된 후라도 2차시험 합격시까지 등록정지) 나) 2차시험 불합격인 경우 : 등록취소 다) 성능확인시험 대상으로 통보 받은 후 3개월 이내에 피시험품 확인신청을 하지 않거나 성능확인시험에 불응한 경우 : 등록 취소 《신설》 《신설》	23. 제재 일반사항 가. 이 지침에 의하여 등록된 공급자가 제24조 제재 항목 및 기간 각 호의 하나에 해당하는 경우 주관부서는 제재대상 공급자로부터 소명서를 (이하 생략) 24. 제재 항목 및 기간 이 지침에서 관리하고 있는 제재 항목 및 기간은 아래와 같다. 가. (생략) 나. 기자재 품질 및 성능 관련 1) ∼ 2) (생략) 3) 성능확인시험 결과 불합격 판정 또는 성능확인시험을 미 시행한 경우 가) 1차시험 불합격인 경우 : 등록정지 1년(단, 등록정지 기간이 경과된 후라도 2차시험 합격시까지 등록정지) 나) 2차시험 불합격인 경우 : 등록취소 다) 성능확인시험 대상으로 통보 받은 후 3개월 이내에 피시험품 확인신청을 하지 않거나 성능확인시험에 불응한 경우 : 등록 취소 라) “배전기자재 품질등급제 기준”에 의거하여 성능확인시험을 받는 경우, 3)호 가)∼다)목 이외의 제재는 배전기자재 품질등급제 제재기준을 따른다. 부 칙(2018. 8. 31) ① (시행일) 이 지침은 2018. 9. 1.부터 시행한다. ② (경과조치) 24조 “제재 항목 및 기간” 나. 3). 라) 신설 규정은 2018. 9. 1. 이후에 기술기획처 주관의 성능확인시험 대상으로 결정 건부터 적용한다.	오타 수정 배전기자재 품질등급제 제재기준 반영 시행일 및 경과조치 반영

현    행

개    정

개 정 사 유

[별표 1] 등록신청 서류

1. 제조업체의 ‘신뢰품목’ 등록신청 서류

가. 등록신청서 (srm.kepco.net에서 제출)

번호	제출 서류	비 고
1	법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서	해당하는 경우만 제출
2	KS, 형식인증서, ISO9001
3	기술제휴계약서 및 A/S 제공계약서

※ 공장등록증명서는 등록신청 시 필히 보유하고 있어야 함(제출 불요)

2. 판매업체의 등록신청 서류

가. 등록신청서

1) 첨부서류

▪증빙서류는 최근 6개월 이내에 해당기관에서 발행된 것이어야 한다.

▪유효기간이 명시된 증빙서류는 유효기간이 지나지 않아야 한다.

번호	제출 서류	비 고
1	인감증명서	해당하는 경우만 제출
2	법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서
3	제조업체와의 공급확약서 및 A/S제공계약서	공증하여 제출
4	제조업체의 “기자재공급자관리지침” 준수 각서

나. 판매업체는 약정을 체결한 제조업체를 대신하여 신청품목에 대한 [별표1] 1. 또는 2.의 요구서류를 제출하여야 한다.

3. 국외제조사 등록서류

한국	일본	중국	독일
사업자등록 증명원	이력사항 전부증명서	세무등기증	지방법원 상업등기증 (사업자등록증명원,법인 등기부등본,인감증명서 등 3개의 증명역할) *납세자등록증명서 (보완서류) * 공장등록증명서는 별도 없음
공장등록 증명서	특정공장 변경신청서	국유토지 사용증
법인등기부 등본	이력사항 전부증명서	기업법인 영업집조
인감증명서	인감증명서	-

[별표 1] 등록신청 서류

1. 제조업체의 ‘신뢰품목’ 등록신청 서류

가. 등록신청서 (srm.kepco.net에서 제출)

번호	제출 서류	비 고
1	법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서	해당하는 경우만 제출
2	KS, 형식승인서, ISO9001
3	기술제휴계약서 및 A/S 제공계약서

※ 공장등록증명서는 등록신청 시 필히 보유하고 있어야 함(제출 불요)

2. 판매업체의 등록신청 서류

▪증빙서류는 최근 6개월 이내에 해당기관에서 발행된 것이어야 한다.

▪유효기간이 명시된 증빙서류는 유효기간이 지나지 않아야 한다.

가. 제조사가 국내업체인 경우

번호	제출 서류	비 고
1	인감증명서	해당하는 경우만 제출
2	법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서
3	KS, 형식승인서, ISO9001
4	제조업체와의 공급확약서 및 A/S제공계약서	필수 서류 (공증후 제출)
5	제조업체의 “기자재공급자관리지침” 준수 각서

《삭제》

나. 제조사가 국외업체인 경우 : 국내제조사(한국) 등록서류(1∼4) 에 해당하는 각 국가별 서류 및 5∼6 서류 공증하여 제출

번호	한국	일본	중국	독일
1	사업자등록 증명원	이력사항 전부증명서	세무등기증	지방법원 상업등기증 (사업자등록증명원,법인 등기부등본,인감증명서 등 3개의 증명역할) * 납세자등록증명서 (보완서류) * 공장등록증명서는 별도 없음
2	공장등록 증명서	특정공장 변경신청서	국유토지 사용증
3	법인등기부 등본	이력사항 전부증명서	기업법인 영업집조
4	인감증명서	인감증명서	-
5	제조업체와의 공급확약서 및 A/S제공계약서(부록 참조)
6	제조업체의 “기자재공급자관리지침” 준수 각서(부록 참조)

문구 명확화

新SRM 시스템 내용 반영

제출기준 명확화

중복 내용 삭제

제출서류 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

1.3 기술분야 평가기준

□ 평가기준

○ 각 항목별 세부심사 기준은 각 품목별 또는 그룹별로 별도 지정 운영한다

※ 기술분야 공급유자격자 등록심사 세부기준(첨부 참조)

구분	No.	자재 그룹명	비고	구분	No.	자재 그룹명	비고
배전	1	변압기	35p	송변전	1	전력용 변압기	64p
	2	개폐기, 차단기	37p		2	고압 및 특고압 커패시터	66p
	3	특고압 가공 절연전선	40p		3	개폐장치	68p
	4	지중배전 케이블	42p		4	시스템 분야	70p
	5	지중배전 케이블 접속재	44p		5	철탑 및 관형 지지물	73p
	6	애자류	46p		6	가공전선류	77p
	7	COS류	48p		7	애자류	79p
	8	피뢰기류	50p		8	금구류	82p
	9	전력량계	52p		9	항공장애등	84p
	10	전자식 타임스위치	54p		10	지중송전 케이블 및 접속함	86p
	11	전자접촉기	56p		11	절연통 보호장치류	88p
	12	전선퓨즈	58p		12	보호계전기	90p
	13	배전지능화용 리튬이차전지	60p		13	보호배전반	91p
	14	지하매설식 기기함	62p		14	고장기록장치반류	92p
					15	변전소 비상전원 시스템(리튬이온축전지)	93p
				통신	1	광케이블류	95p
					2	통신장치류	98p

※ 별도로 지정된 세부심사기준이 없을 경우에는 유사품목 기준을 참고하여 심사한다

1.3 기술분야 평가기준

□ 평가기준

○ 각 항목별 세부심사 기준은 각 품목별 또는 그룹별로 별도 지정 운영한다.

※ 기술분야 공급유자격자 등록심사 세부기준(첨부 참조)

구분	No.	자재 그룹명	비고	구분	No.	자재 그룹명	비고
배전	1	변압기	37p	송변전	1	전력용 변압기	69p
	2	개폐기, 차단기	39p		2	고압 및 특고압 커패시터	71p
	3	배전 가공 절연전선	42p		3	리액터류	73p
	4	지중배전 케이블	44p		4	개폐장치	75p
	5	지중배전 케이블 접속재	46p		5	시스템 분야	77p
	6	애자류	48p		6	철탑 및 관형 지지물	80p
	7	COS류	50p		7	가공전선류	84p
	8	피뢰기류	52p		8	애자류	86p
	9	전력량계	54p		9	금구류	88p
	10	전자식 타임스위치	56p		10	항공장애등	90p
	11	전자접촉기	58p		11	지중송전 케이블 및 접속함	92p
	12	전선퓨즈	60p		12	절연통 보호장치류	94p
	13	배전지능화용 리튬이차전지	62p		13	보호계전기	96p
	14	지하매설식 기기함	64p		14	보호배전반	97p
	15	전기자동차 충전장치	66P		15	고장기록장치반류	98p
					16	변전소 비상전원 시스템(리튬이온축전지)	99p
				통신	1	광케이블류	101p
					2	통신장치류	104p

※ 별도로 지정된 세부심사기준이 없을 경우에는 유사품목 기준을 참고하여 심사한다.

자재 그룹명 정비

신뢰품목 신규지정 및 자재그룹 신설 반영

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 변압기

2. 적용 구매규격 : 배전 변압기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 절단(절곡)기, 소둔로, 건조설비, 크레인, 권선기, 진공주입기, 여과기

1. 그룹명 : 변압기

2. 적용 구매규격 : 배전 변압기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 절연지 절단(절곡)기, 철심절단기, 소둔로, 건조로, 크레인,

권선기, 절연유 진공 주유·여과기, 철심성형기

의미 명확화

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

제조설비 공정별 구분

현    행

개    정

개 정 사 유

필수 검수시험 설비

순번	검수시험항목	필수 시험설비명	적용품목
1	겉모양 및 구조검사	-	공통
2	절연내력시험(유도전압)	AC내전압시험기 , 유도발전기	공통
3	각변위시험	각변위 시험기	지중
4	극성시험	변압비시험기	공통
5	특성시험(부하, 무하손)	특성시험대	공통
6	변압비시험	권수비 오차시험기	공통
7	절연저항시험	절연저항계	공통
8	충격내전압시험	충격전압발생기	공통
9	방압장치동작시험	방압장치동작시험기	공통
10	누유시험	누유시험계	주상
11	도장막의 두께측정	도막두께 측정기	공통
12	접지단자조임시험	토오크렌치	주상
13	도작막의 밀착성시험	* 공인시험기관 시험성적서	주상
14	도장막 내충격시험	〃	내염형
15	내마모성시험	〃	내염형
16	정압력내력시험	정압력내력시험기	주상
17	고정장치, 인상고리의 강도시험	고정장치, 인상고리의 강도시험기	주상
18	단락강도시험	* 공인시험기관 시험성적서	공통
19	개스킷시험	〃	공통
20	소음레벨 측정시험	소음측정기	공통
21	온도상승시험	온도기록계	공통
22	절연유시험	절연유내전압시험기	공통

필수 검수시험 설비

순번	검수시험항목	필수 시험설비명	적용품목
1	겉모양 및 구조검사	-	공통
2	절연내력시험(유도전압)	AC내전압시험기 , 유도발전기	공통
3	각변위시험	변압비시험기	지중
4	극성시험		공통
5	특성시험(부하, 무하손)	특성시험대	공통
6	변압비시험	권수비 오차시험기	공통
7	절연저항시험	절연저항계	공통
8	충격내전압시험	충격전압발생기	공통
9	방압장치동작시험	방압장치동작시험기	공통
10	누유시험	누유시험계	주상
11	도장막의 두께측정	도막두께 측정기	공통
12	접지단자조임시험	토오크렌치	주상
13	도장막의 밀착성시험	공인시험기관 시험성적서	주상
14	도장막 내충격시험	〃	내염형
15	내마모성시험	〃	내염형
16	정압력내력시험	정압력내력시험기	주상
17	고정장치, 인상고리의 강도시험	고정장치, 인상고리의 강도시험기	주상
18	단락강도시험	공인시험기관 시험성적서	공통
19	개스킷시험	〃	공통
20	소음레벨 측정시험	소음측정기	공통
		*소음측정실	아몰퍼스
21	온도상승시험	온도기록계	공통
22	절연유시험	절연유내전압시험기	공통

* 소음측정실 : ES-5950-0009(변압기의 소음레벨 기준치)에 의해 소음측정이 가능할 것

현장심사기준 진단결과

반영(시험설비 통합)

현장심사기준 진단결과

반영

아몰퍼스 변압기 소음측정 강화

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 개폐기, 차단기

2. 적용 구매규격 : 배전 개폐기류, 차단기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 개폐기, 차단기

2. 적용 구매규격 : 배전 개폐기류, 차단기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

의미 명확화

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 특고압 가공 절연전선

2. 적용 구매규격 : 배전 특고압 가공 절연전선류,

가공 케이블류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 신선기, 연선기, CCV 라인압출기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 보유 및 시험인력 2명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험 설비

○ 도체저항시험기, 내전압시험기, 절연저항시험기, 강선권부성시험기, 인장시험기, 가열변형시험기, 고온항온시험기, 저온항온시험기, 내트레킹시험기, 투영기(또는 전자현미경)

1. 그룹명 : 배전 가공 절연전선

2. 적용 구매규격 : 배전 특고압 가공 절연전선류

가공 케이블류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : (특고압 전선) 신선기, 연선기, CCV 라인압출기

(저압 전선) 신선기, 연선기, 시스압출기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 보유 및 시험인력 2명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험 설비

○ 도체저항시험기, 내전압시험기, 절연저항시험기, 강선권부성시험기, 인장시험기, 가열변형시험기, 고온항온시험기, 저온항온시험기, 내트레킹시험기, 투영기(또는 전자현미경) (단, 저압전선은 고온항온시험기, 내트레킹시험기 제외)

자재 그룹명 정비

적용 구매규격 정비

(가공케이블류, 지중배전

케이블류 구매규격 적용)

의미 명확화

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

현장심사기준 진단결과

반영(특고압↔저압전선 구분)

현장심사기준 진단결과

반영(특고압↔저압전선 구분)

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 배전 케이블류

2. 적용 구매규격 : 지중배전 케이블류,

22.9kV 가공 절연 3심/단심 케이블 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

5. 시험 및 검수분야

필수 검수시험 설비

품목구분	시험설비
CV	1. 도체저항 시험기 2. ∼ 4. (생략)
FR-CNCO-W, TR-CNCV-W, TR-CNCE-W AISC-95 AITC-95 AITC-240	1. 유전정접시험기 2. 스파크테스터기 3. ∼ 8. (생략) 9. 교류내전압시험기 10. 투영기(또는 전자현미경)

1. 그룹명 : 배전 케이블류

2. 적용 구매규격 : 지중배전 케이블류,

22.9kV 가공 절연 3심/단심 케이블류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

5. 시험 및 검수분야

필수 검수시험 설비

품목구분	시험설비
CV	1. 도체저항 시험기 2. ∼ 4. (생략)
FR-CNCO-W, TR-CNCV-W, TR-CNCE-W CNPE-W/AL AISC-95 AITC-95 AITC-240	1. 유전정접시험기 2. 스파크테스터기 3. ∼ 8. (생략) 9. 교류내전압시험기 10. 투영기(또는 전자현미경)

적용 구매규격 정비

의미 명확화

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

신뢰품목 신규지정 반영

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 지중배전 케이블 접속재

2. 적용 구매규격 : 지중배전 케이블 접속재류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 5명이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 시험설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 지중배전 케이블 접속재

2. 적용 구매규격 : 지중배전 케이블 접속재류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 시험설비 보유 및 시험인력 1명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

해당분야 인정범위 명확화

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 애자류

2. 적용 구매규격 : 배전 애자류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 사출기, 압착기

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 애자류

2. 적용 구매규격 : 배전 애자류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : (폴리머) 사출기, 압착기

(자기재) 볼밀, 진동체, 탈철 시설, 진공토련기, 애자 자동성형기,

건조실, 자동시유기, 샌드 도포기, 턴넬/샤틀 소성로,

(외주가능) 금구 가공설비, 금구 주조설비, 도금설비

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험설비 보유 및 시험인력 1명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

현장심사기준 진단결과

반영

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

현    행

개    정

개 정 사 유

필수 검수시험 설비

시험설비	현수애자		라인포스트애자
	폴리머	자기재	폴리머	자기재
내전압시험기	○	○	○	○
뇌충격시험기	○	○	○	○
인장파괴하중시험기	○		○	○
경년변화시험기	○	○
굽힘내하중시험기			○
냉열시험기		○		○
고주파섬락시험기		○
흡습시험기		○		○
과전파괴하중시험기		○
도금시험	○	○	○	○
비틀림하중시험	○

필수 검수시험 설비

시험설비	현수애자		라인포스트애자
	폴리머	자기재	폴리머	자기재
내전압시험기	○	○	○	○
뇌충격시험기	○	○	○	○
인장파괴하중시험기	○		○	○
경년변화시험기	○	○
굽힘내하중시험기			○
냉열시험기		○		○
고주파섬락시험기		○
흡습시험기		○		○
과전파괴하중시험기		○
도금시험	○	○	○	○
비틀림하중시험	○

현장심사기준 진단결과

반영

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : COS류

2. 적용 구매규격 : 배전 COS류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 시험설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : COS류

2. 적용 구매규격 : 배전 COS류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 시험설비 보유 및 시험인력 1명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 피뢰기류

2. 적용 구매규격 : 배전 피뢰기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 시험설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 피뢰기류

2. 적용 구매규격 : 배전 피뢰기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 시험설비 보유 및 시험인력 1명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 전력량계

2. 적용 구매규격 : 전자식 전력량계류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 전력량계

2. 적용 구매규격 : 전자식 전력량계류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기, 전자, 정보기술 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

의미 명확화

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 전자식 타임스위치

2. 적용 구매규격 : 심야전력용 전자식 타임스위치류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유 (단, 외부지원시 외부설계원 포함)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 2명이상 보유 ※ 경력 3년이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 전자식 타임스위치

2. 적용 구매규격 : 심야전력용 전자식 타임스위치류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유 (단, 외부지원시 외부설계원 포함)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명이상 보유 ※ 경력 3년이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 전자접촉기

2. 적용 구매규격 : 심야전력용 래치형 (교류)전자접촉기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 2명이상 보유 ※ 경력 3년이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 전자접촉기

2. 적용 구매규격 : 심야전력용 래치형 (교류)전자접촉기류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명이상 보유 ※ 경력 3년이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 전선퓨즈

2. 적용 구매규격 : 배전 전선퓨즈류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 3명이상 또는 3년이상 1명이상 보유 (단, 외부지원시 외부설계원 포함)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 2명이상 보유 (경력 3년이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년이상)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 전선퓨즈

2. 적용 구매규격 : 배전 전선퓨즈류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유 (단, 외부지원시 외부설계원 포함)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명이상 보유 ※ 경력 3년이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 자재그룹명 : 배전지능화용 리튬이차전지

2. 적용 구매규격 : 배전지능화용 리튬이차전지 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

평가내용 및 기준

판정

○ 해당품목 제조와 관련된 기능인력의 인원수, 평균 근무경력 확인

※ 근무경력 확인 : 인사기록카드

○ 평가기준 : 해당직무경력(평균 근무경력 기준)

구 분	인 원	경 력
제조분야	1명 이상	3년이상
	1명 이상	1년이상 3년미만
품질관리분야	1명 이상	1년이상

평 가

기 준

○ 평가기준 만족

적

○ ‘적’의 판정기준 미달

부

□ 제조설비

평가내용 및 기준

판정

○ 해당품목 제조와 관련된 주요설비 내역

필수 제조설비

- 조립장비

- 레이저 용접기 또는 Spot 용접기

※ 설비 및 이력관리상태 확인

평 가

기 준

○ 필수제조설비 100%이상 보유

적

○ ‘적’의 판정기준 미달

부

1. 자재그룹명 : 배전지능화용 리튬이차전지

2. 적용 구매규격 : 배전지능화용 리튬이차전지 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력 1년이상 2명이상 보유 ※ 제조분야 1명이상, 품질분야 1명이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

□  제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 레이저 용접기 또는 Spot 용접기

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

해당분야 인정범위 명확화

현장심사기준 진단결과

반영

현    행

개    정

개 정 사 유

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

평가내용 및 기준

판정

○ 검수 시험설비 보유기준

필수 검수시험 설비

- 충방전기

- 내부저항 측정기

- 온도시험용 챔버

- 오실로스코프

- 테스터기

평 가

기 준

○ 필수 검수설비 100%이상 보유

적

○ ‘적’의 판정기준 미달

부

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험설비 100% 보유 및 시험인력 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험설비 : 충방전기, 내부저항 측정기, 온도시험용 챔버,

오실로스코프, 테스터기

현장심사기준 진단결과

반영

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 지하매설식 기기함

2. 적용 구매규격 : 지하매설식 기기함(GS-5680-0026)

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유 (단, 외부지원시 외부설계원 포함)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야주) 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

주) 해당분야 : 맨홀, 핸드홀 등 전력용 콘크리트 구조물 제조

(전기 또는 기계분야 제조업도 인정)

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 시험설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 검수시험 : 수조(4,000×3,000×4,000), 디지털 압축 시험기, 내압 시험기, 진동시험기

1. 그룹명 : 지하매설식 기기함

2. 적용 구매규격 : 지하매설식 기기함(GS-5680-0026)

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유 (단, 외부지원시 외부설계원 포함)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기, 토목, 건축, 기계 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 맨홀, 핸드홀 등 전력용 콘크리트 구조물 제조

(전기 또는 기계분야 제조업도 인정)

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 시험설비 보유 및 시험인력 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 검수시험 : 수조(4,000×3,000×4,000), 디지털 압축 시험기, 내압 시험기, 진동시험기

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

현    행

개    정

개 정 사 유

《신설》

1. 그룹명 : 전기자동차 충전장치

2. 적용 구매규격 : 전기자동차용 급속충전기(GS-6130-0054)

전기자동차용 충전스탠드(GS-6130-0053)

3. 설계분야

□ 설계능력

판 정	판 정 기 준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유(제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판 정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기, 전자분야 국가기술자격증(산업기사 이상, 별첨2 참조)

4. 제조분야

□ 제조능력

판 정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명이상 보유 ※ 경력 3년 이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년 이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

□ 제조설비

판 정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조공간 100% 이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조공간 : 350㎡ (공장등록증명서의 제조시설 면적)

※ 제조설비는 단순 조립설비(토크드라이버, 핸드리프트 등)로 별도 심사 미시행

신뢰품목 신규지정 반영

현    행

개    정

개 정 사 유

《신설》

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판 정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수 시험설비 보유 및 시험인력 1명 이상 보유 ○ A/S 전담인력 3명 이상 보유(시험인력 1명과 중복 가능) * 국가기술자격소지자 또는 해당분야 경력 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기, 전자분야 국가기술자격증(산업기사 이상, 별첨2 참조)

□ 시험자료

판 정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

【별첨 1. 필수 검수시험 설비】

순번	검수시험 항목	필수 보유 검수시험설비	적용품목
1	전압, 전류 제어 정밀도	스코프 코더(오실로스코프)	공통
2	과전압 보호	과전압 발생기	공통
3	과전류 보호	과전류 발생기	공통
4	출력전압 Ripple	-	급속
5	절연내력 시험	AC 내전압 시험기	공통
6	소음	-	급속
7	도장막의 두께 측정	-	공통
8	절연저항	-	공통
9	온도상승시험	온도 기록계	급속
10	충전테스트	전기차(콤보1, 차데모, AC3상 방식) * 차량 시뮬레이터로 대체 가능	급속
		전기차(B, C타입) * 차량 시뮬레이터로 대체 가능	완속

현    행

개    정

개 정 사 유

《신설》

【별첨 2. 설계인력/시험능력 분야 인정 자격증】

□ 산업인력공단 국가기술자격증(전기·전자·정보기술 분야) 산업기사 이상

□ 인정 자격증

○ (기술사) 건축전기설비, 발송배전, 철도신호, 전기응용, 전기철도, 전자응용, 산업계측제어, 정보관리, 컴퓨터 시스템 응용 기술사

○ (기능장) 전기, 전자기기 기능장

○ (기  사) 임베디드, 철도신호, 전자, 정보처리, 전기, 전기철도, 의공, 전자계산기, 전자계산기조직응용, 광학, 반도체설계, 무선설비 기사

○ (산업기사) 전자계산기제어, 전자산업, 멀티미디어 콘텐츠제작 전문가, 정보처리, 전기공사, 전기, 의공, 사무자동화, 반도체설계, 철도신호, 전기철도, 광학기기, 무선설비 산업기사

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 전력용변압기

2. 적용 구매규격 : 전력용변압기 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 5명이상 또는 3년이상 3명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 10명이상 보유 ※ 경력 5년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 제조에 필요한 주요설비 100% 보유 ※ 제조에 필요한 주요설비 - 크레인, 권선기, 건조기, - 절단기, 드릴링M/C, 도장부스 및 도장기, 권선기, 크레인
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 전력용변압기

2. 적용 구매규격 : 전력용변압기 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 5명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 5명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 3명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 10명이상 보유 ※ 경력 5년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 제조에 필요한 주요설비 100% 보유 ※ 제조에 필요한 주요설비 - 크레인, 권선기, 건조기, 절단기, 드릴링M/C, 도장부스 및 도장기, 권선기, 크레인
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 도장부스 및 도장기는 외주 가능 (계약관련 서류 확인)

의미 명확화

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

중복설비 삭제

현장심사기준 진단결과

반영

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 고압 및 특고압 커패시터

2. 적용 구매규격 : 고압 및 특고압 커패시터 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 2명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 시험설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험설비 : 쉐링브릿지, TR, IVR, 리엑터, 뇌임펄스내전압시험기, 건조로,

내전압시험기, DC내전압 시험기

1. 그룹명 : 고압 및 특고압 커패시터

2. 적용 구매규격 : 고압 및 특고압 커패시터 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험설비 보유 및 시험인력 2명 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험설비 : 쉐링브릿지, TR, IVR, 리엑터, 뇌임펄스내전압시험기, 건조로,

내전압시험기, DC내전압 시험기

의미 명확화

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

현    행

개    정

개 정 사 유

《신설》

1. 그룹명 : 리액터류

2. 적용 구매규격 : 병렬리액터, 건식형 직렬리액터,

중성점 접지리액터

3. 설계분야

□ 설계능력

판정	판정기준
적	○ 구매규격서 인용기준 100% 보유 (제조부분) * 시험 및 통신부분 제외
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 설계인력

판정	판정기준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판정기준
적	○ *해당분야 제조경력 1년이상 5명이상 (경력 3년이상인 경우는 3명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판정기준
적	○ 제조에 필요한 주요설비 100% 보유 ※ 제조에 필요한 주요설비 - 크레인, 권선기, 건조기, 절단기, 드릴링M/C, 도장부스 및 도장기
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 도장부스 및 도장기는 외주 가능 (계약관련 서류 확인)

자재그룹 신설

현    행

개    정

개 정 사 유

《신설》

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판정기준
적	○ 검수시험 수행능력률 80% 이상 및 한전 “전문회사업무처리기준” 변압기 필수장비(최신 개정본 기준) 100% 보유 ○ 검수시험 수행능력률(%) = (검수시험 가능항목수/검수시험 항목수) ×100 ※ 한전 “전문회사업무처리기준” 변압기 필수장비(최신 개정본 기준) - 여과기, OT 전용 Tank, 진공펌프, O.T내압시험기, 진공계, 건조공기 발생장치, 전자내시경, 산소농도측정기, 충격기록계 ※ 설비이력카드 확인 ※ 건식형 리액터의 경우 상용주파내전압시험기만 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 시험자료

판정	판정기준
적	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 개폐장치

2. 적용 구매규격 : 변전 개폐장치류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 또는 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 3명이상 또는 3년이상 1명이상 전담 설계인력 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 7명이상 보유 ※ 경력 5년이상 5명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 수행능력률 80% 이상 및 한전 “전문회사업무처리기준” 개폐장치 필수장비(최신개정본 기준) 100% 보유 ※ 검수시험 수행능력률(%) = (검수시험 가능항수/검수시험 항목수)×100 ※ 한전 “전문회사업무처리기준” 개폐장치 필수장비(최신개정본 기준) 100% 보유 - SF6 GAS 회수기, 진공펌프, Time Tester, SF6 GAS 누기측정기, SF6 GAS SO2 분석기, 접촉저항 측정기, 전자내시경, 충격기록계, GIS 내압시험기, 건조공기 발생장치(적용기준은 “전문회사업무처리기준” 해설 준용) (이하 생략)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 개폐장치

2. 적용 구매규격 : 변전 개폐장치류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 3명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 3명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 7명이상 보유 ※ 경력 5년이상 5명포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

5. 시험 및 검수분야

□  시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 수행능력률 80% 이상 및 한전 “전문회사업무처리기준” 개폐장치 필수장비(최신개정본 기준) 100% 보유 ※ 검수시험 수행능력률(%) = (검수시험 가능항수/검수시험 항목수)×100 ※ 한전 “전문회사업무처리기준” 개폐장치 필수장비(최신개정본 기준) 100% 보유 - SF6 GAS 회수기, 진공펌프, Time Tester, SF6 GAS 누기측정기, SF6 GAS SO2 분석기, 접촉저항 측정기, 전자내시경, 충격기록계, GIS 내압시험기, 건조공기 발생장치(적용기준은 “전문회사업무처리기준” 해설 준용) (이하 생략)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

의미 명확화

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

현장심사기준 진단결과

반영

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 철탑 및 관형지지물

2. 적용 구매규격 : 송전용 철탑 및 관형지지물 전 구매규격

3. 설계분야

(중략)

4. 제조분야

※ 기준설비

구 분	설 비	설 비 보 유 기 준
		산 형 강		강 관		관형주
		2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
대 지	가조립장 및 야적장	4,300㎡ 소유 또는 임차	7,600㎡ 좌동	10,000㎡ 좌동	13,200㎡ 좌동	4,300㎡ 좌동
가공설비	Cutting M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Band Sawing M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Drilling M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Punching M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Pipe Cutter φ42.7-φ965.2	-	-	보유	보유	보유
도금설비	도금로 (1식) (자동온도 조절장치 및 기록장치부)	보유 또는 외주
용접설비	Positioner	-	-	보유	보유	보유
	Turning Roller Welder (3Ton이상, 3Ton미만 각1대)	-	-	보유	보유	보유
	자동용접기 : CNC	-	-	보유	보유	보유
	반자동용접기 : CO2	-	-	보유	보유	보유
환경시설	공해방지 시설	보유 또는 외주	좌동	좌동	좌동	좌동
	폐수처리 시설		좌동	좌동	좌동	좌동

1. 그룹명 : 철탑 및 관형지지물

2. 적용 구매규격 : 송전용 철탑 및 관형지지물 전 구매규격

3. 설계분야

(중략)

4. 제조분야

※ 기준설비

구 분	설 비	설 비 보 유 기 준
		산 형 강		강 관		관형주
		2등급 (2도체이하)	1등급 (4도체이상)	2등급 (4도체이하)	1등급 (6도체이상)	4도체 이하
대 지	가조립장 및 야적장	4,300㎡ 소유 또는 임차	7,600㎡ 좌동	10,000㎡ 좌동	13,200㎡ 좌동	4,300㎡ 좌동
가공설비	Cutting M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Band Sawing M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Drilling M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Punching M/C	보유	좌동	좌동	좌동	좌동
	Pipe Cutter φ42.7-φ965.2	-	-	보유	보유	보유
도금설비	도금로 (1식) (자동온도 조절장치 및 기록장치부)	보유 또는 외주	좌동	좌동	좌동	좌동
용접설비	Positioner	-	-	보유	보유	보유
	Turning Roller Welder (3Ton이상, 3Ton미만 각1대)	-	-	보유	보유	보유
	자동용접기 : CNC	-	-	보유	보유	보유
	반자동용접기 : CO2	-	-	보유	보유	보유
환경시설	공해방지 시설	보유 또는 외주	좌동	좌동	좌동	좌동
	폐수처리 시설		좌동	좌동	좌동	좌동

※ 외주시 계약관련 서류 확인

기준 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 가공전선류

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 강심알루미늄연선(ACSR) [ES-6145-0005]

○ 규격 2 : 알루미늄피복 강심알루미늄연선(ACSR/AW) [ES-6145-0020]

○ 규격 3 : 내열강심알루미늄합금연선(TACSR) [ES-6145-0024]

○ 규격 4 : 고강도 초내열 알루미늄피복인바심 알루미늄합금연선(HSTACIR/AW)

[ES-6145-0029]

○ 규격 5 : 알루미늄피복 강연선(AWS) [ES-6145-0012]

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 가공전선 연구 / 설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 3명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 5명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비

규격 1, 2, 3, 4		규격 5
설 비 명	보유 기준	설 비 명	보유 기준
AL 신선기	보 유	Conform 기	보 유
AL 연선기 36Bo (신청품목 410㎟이하)	“	AW 신선기	“
		AL 연선기	“
AL 연선기 54Bo (신청 전품목)	“	-	-
		-	-

1. 그룹명 : 가공전선류

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 강심알루미늄연선(ACSR) [ES-6145-0005]

○ 규격 2 : 알루미늄피복 강심알루미늄연선(ACSR/AW) [ES-6145-0020]

○ 규격 3 : 내열강심알루미늄합금연선(TACSR) [ES-6145-0024]

○ 규격 4 : 고강도 초내열 알루미늄피복인바심 알루미늄합금연선(HSTACIR/AW)

[ES-6145-0029]

○ 규격 4 : 증용량 알루미늄 연선(ASCC/TW, ACMR/TW, HSTACIR/AW)

[GS-6145-0095]

○ 규격 5 : 알루미늄피복 강연선(AWS) [ES-6145-0012]

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 3명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 3명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 5명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

※ 필수 제조설비

규격 1, 2, 3, 4		규격 5
설 비 명	보유 기준	설 비 명	보유 기준
AL 신선기	보 유	Conform 기	보 유
AL 연선기 36Bo (신청품목 410㎟이하)	“	AW 신선기	“
		AL 연선기	“
AL 연선기 54Bo (신청 전품목)	“	-	-
		-	-

※ ACSR 95㎟ 이하는 AL 연선기 6Bo  보유시 인정

- 심사부서 : (배전부서) ACSR 95㎟ 이하 / (송변전부서) ACSR 97㎟ 이상

신규 규격(신뢰품목) 반영

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

현장심사기준 진단결과

반영

(배전/송변전 구분)

현    행

개    정

개 정 사 유

5. 시험 및 검수분야

※ 시험설비

NO	규격 1, 3		규격 2, 4, 5
	설 비 명	보유기준	주요 설비명	보유기준
1	인장시험기	보 유	인장시험기	보 유
2	도체저항기	보 유	도체저항기	보 유
3	비틀림시험기	보 유	비틀림시험기	보 유
4	-	-	현미경	보 유
5	-	-	권부시험기	보 유

5. 시험 및 검수분야

※ 시험설비(규격 1, 2, 3, 4, 5)

- 인장시험기, 도체저항기, 비틀림시험기, 현미경, 권부시험기

현장심사기준 진단결과

반영

(규격별 보유설비 통합)

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 애자류

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 250㎜ 볼소켓형 현수애자 [ES-5970-0007]

○ 규격 2 : 초고압용 볼소켓형 현수애자  [ES-5970-0008]

○ 규격 3 : 송전용 폴리머 현수애자 [ES-5970-0014]

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 설계 프로그램 보유 ○ 애자류 연구 / 설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 3명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 5명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비

NO	규격 1, 2		규격 3
	설 비 명	보유기준	주요 설비명	보유기준
1	볼 밀	보 유	금구가공설비	외주가능
2	진동체, 탈철 시설	보 유	금구주조설비
3	Filter Press	보 유	도금설비
4	진공토련기	보 유	FRP ROD 가공설비
5	애자 자동성형기	보 유	폴리머 배합설비
6	건조실	보 유	외피재 성형설비	보유
7	자동시유기	보 유	조립(금구접속)설비	“
8∼12	(생략)

1. 그룹명 : 애자류

2. 적용 구매규격

○ 규격 1 : 250㎜ 볼소켓형 현수애자 [ES-5970-0007]

○ 규격 2 : 초고압용 볼소켓형 현수애자  [ES-5970-0008]

○ 규격 3 : 송전용 폴리머 현수애자 [ES-5970-0014]

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 설계 프로그램 보유 ○ 국가기술자격소지자 3명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 3명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 5명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 3명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

※ 필수 제조설비

NO	규격 1, 2		규격 3
	설 비 명	보유기준	주요 설비명	보유기준
1	볼 밀	보 유	금구가공설비	외주가능
2	진동체, 탈철 시설	보 유	금구주조설비
3	Filter Press	보 유	도금설비
4	진공토련기	보 유	FRP ROD 가공설비
5	애자 자동성형기	보 유	폴리머 배합설비
6	건조실	보 유	외피재 성형설비	보유
7	자동시유기	보 유	조립(금구접속)설비	“
8∼12	(생략)

※ 외주시 계약관련 서류 확인

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

기준 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 금구류

2. 적용 구매규격 : 송전 금구류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 금구류 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 3명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 3명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 자동절단기, 드릴링 M/C, 프레스

○ 보유 또는 외주

- 단조설비 : 절단기, 프레스(80통 이상), 가열로, 밴딩 M/C

- 주조설비 : 금형주조기, 사형주조기, 용해로, 열처리로

- 가공설비 : 성형기, 사출기, 압착기, 압입기

1. 그룹명 : 금구류

2. 적용 구매규격 : 송전 금구류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 3명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 제조설비 : 자동절단기, 드릴링 M/C, 프레스

○ 보유 또는 외주 (외주시 계약관련 서류 확인)

- 단조설비 : 절단기, 프레스(80통 이상), 가열로, 밴딩 M/C

- 주조설비 : 금형주조기, 사형주조기, 용해로, 열처리로

- 가공설비 : 성형기, 사출기, 압착기, 압입기

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

기준 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험 설비 : 인장시험기, 도막 두께시험기, 전기저항측정기

○ 보유 또는 외주

- 규격1∼3 : 인장기, 피로시험기, 진동시험기, 염수분무시험기, 경도측정기,

마모시험기, 변위시험기

- 규격4 : 인장시험기, 염수분무기, 압축기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 필수 검수시험 설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 필수 검수시험 설비 : 인장시험기, 도막 두께시험기, 전기저항측정기

○ 보유 또는 외주 (외주시 계약관련 서류 확인)

- 인장기, 피로시험기, 진동시험기, 염수분무시험기, 경도측정기, 마모시험기,

변위시험기, 압축기

기준 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 항공장애등

2. 적용 구매규격 : 항공장애등 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 항공장애등류 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3명이상 또는 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 2명 이상 보유 ※ 경력 3년이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 항공장애등

2. 적용 구매규격 : 항공장애등 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명 이상 보유 ※ 경력 3년이상 1명 포함 / 최소 경력은 1년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

해당분야 인정범위 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 지중송전 케이블 및 접속함

2. 적용 구매규격 : 지중송전 케이블 및 접속함류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 3년미만 5명이상 또는 3년이상 3명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 20명 이상 보유 ※ 경력 3년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 그룹명 : 지중송전 케이블 및 접속함

2. 적용 구매규격 : 지중송전 케이블 및 접속함류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 5명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 *해당분야 경력 1년이상 5명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 3명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 10명 이상 보유 ※ 경력 3년이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

자격증 인정범위 명확화

인력 보유기준 완화

(진입제한요소 개선)

해당분야 인정범위 명확화

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 절연통 보호장치류

2. 적용 구매규격 : 절연통 보호장치류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 전문대졸(기사 자격증 보유) 이상으로 설계 또는 연구분야 평균 근무경력 3년이상 2명 이상 또는 해당분야 설계 평균 근무경력 5년이상 1명이상 전담 설계인력 보유 * 평균 근무경력은 유사제품 생산업체 근무경력 포함
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 와인딩, 사출 및 조립 등 제조경력자 2명이상 보유 ※ 최소경력은 1년 이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 주요설비 100% 보유 (1종 미보유 설비를 외주로 확보한 경우 인정)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 검수시험 주요설비 : 기준전압 측정기, 교류 내전압 측정기, 부분방전 시험기

1. 그룹명 : 절연통 보호장치류

2. 적용 구매규격 : 절연통 보호장치류 전 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 2명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 1년이상 2명이상 보유 (경력 3년이상인 경우는 1명이상 보유)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ *해당분야 제조경력자 2명 이상 보유 ※ 최소 경력은 1년 이상
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

* 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 검수시험 주요설비 100% 보유 (1종 미보유 설비를 외주로 확보한 경우 인정)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 검수시험 주요설비 : 기준전압 측정기, 교류 내전압 측정기, 부분방전 시험기

인력 보유기준 완화

(진입제한 개선)

자격증 인정범위 명확화

기준 명확화

해당분야 인정범위 명확화

현장심사기준 진단결과

반영

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 보호계전기

2. 적용 구매규격 : 보호계전기류 전 구매규격

3. 항목별 세부 심사기준

구 분		심사 기준	등급
설계분야	설계 실적	○ 자체 설계실적이 있거나 외부 지원설계 및 유사제품 설계실적 보유 ○ 해당 또는 유사제품 설계도면 및 설계서 사본 ○ 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 ○ 국내외 보호계전기 기술규격 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	설계 능력	○ 설계부서 및 전담 설계인력 구성(2인 이상) - 전기기사1급 1인, 산업기사 1인 이상 포함 - 보호계전기 설계경력 평균 3년 이상 ○ 보호계전기 일부요소(50% 미만) 설계를 외부위탁 - 보호계전기 설계도면 및 세부내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
제조분야	제조 능력	○ 해당분야 제조경력자 3명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	제조 설비	○ 보호계전기 제조에 필요한 설비 100% 보유 * 설비 내역 확인(소모품 부분은 제외)	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
시험 및 검사	검수 능력	○ 검수시험항목 시험설비의 80% 보유 * 구매규격의 검수시험항목	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	시험 자료	○ 동일 또는 유사제품 개발시험 실적 보유 ○ 시험성적서, 결과보고서 및 규격서 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부

※ 보호계전기 제조에 필요한 설비 : Oscilloscope(내부회로측정용)

1. 그룹명 : 보호계전기

2. 적용 구매규격 : 보호계전기류 전 구매규격

3. 항목별 세부 심사기준

구 분		심사 기준	등급
설계분야	설계 실적	○ 자체 설계실적이 있거나 외부 지원설계 및 유사제품 설계실적 보유 ○ 해당 또는 유사제품 설계도면 및 설계서 사본 ○ 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 ○ 국내외 보호계전기 기술규격 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	설계 능력	○ 설계부서 및 전담 설계인력 구성(2인 이상) - 전기기사1급 1인, 산업기사 1인 이상 포함 - 보호계전기 설계경력 평균 3년 이상 ○ 보호계전기 일부요소(50% 미만) 설계를 외부위탁 - 보호계전기 설계도면 및 세부내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
제조분야	제조 능력	○ 해당분야 제조경력자 3명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상 ※ 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	제조 설비	○ 보호계전기 제조에 필요한 설비 100% 보유 * 설비 내역 확인(소모품 부분은 제외)	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
시험 및 검사	검수 능력	○ 검수시험항목 시험설비의 100% 보유 * 구매규격의 검수시험항목	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	시험 자료	○ 동일 또는 유사제품 개발시험 실적 보유 ○ 시험성적서, 결과보고서 및 규격서 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부

※ 보호계전기 제조에 필요한 설비 : Oscilloscope(내부회로측정용)

해당분야 인정범위 명확화

현장심사기준 진단결과

반영

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 보호배전반

2. 적용 구매규격 : 보호배전반류 전 구매규격

3. 항목별 세부 심사기준

구 분		심사 기준	등급
설계분야	설계 실적	○ 자체 설계실적이 있거나 외부 지원설계 및 유사제품 설계실적 보유 - 대상 : PNL과 보호계전기 - 해당 또는 유사제품 설계도면 및 설계서 사본 - 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 - 국내외 보호계전기 기술규격 보유 ※ 보호계전기 외국사와 기술제휴시 외부 지원설계로 인정	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	설계 능력	○ 설계부서 및 전담 설계인력 구성(2인 이상) - 전기기사1급 1인, 산업기사 1인 이상 포함 - 보호계전기 및 PNL 설계경력 평균 3년 이상 ○ 보호계전기 및 보호배전반을 자체 설계 하거나 보호배전반만 자체 설계시 아래조건을 만족하는 경우 - 보호계전기는 외부위탁 또는 기술제휴 - 보호배전반 설계도면 및 세부 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
제조분야	제조 능력	○ 해당분야 제조경력자 3명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상 ○ 보호배전반 자체 생산 - 생산 계획 및 지침, 생산 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	제조 설비	○ 보호계전기 및 보호배전반 제조에 필요한 설비 전량보유 - 보호계전기를 국내외 계전기 제작사에 위탁하고 보호반만 생산하는 경우(내부배선작업 포함) 이상 임	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
시험 및 검사	검수 능력	○ 검수시험항목 시험설비의 80% 보유 * 구매규격의 검수시험항목	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	시험 자료	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부

※ 보호배전반 제조에 필요한 제조설비 : 부스바 절단․절곡기(BUS바 절단․절곡용)

크레인(천정거치 또는 핸들리프트)

1. 그룹명 : 보호배전반

2. 적용 구매규격 : 보호배전반류 전 구매규격

3. 항목별 세부 심사기준

구 분		심사 기준	등급
설계분야	설계 실적	○ 자체 설계실적이 있거나 외부 지원설계 및 유사제품 설계실적 보유 - 대상 : PNL과 보호계전기 - 해당 또는 유사제품 설계도면 및 설계서 사본 - 해외 설계기술 자료 보유 : IEC, IEEE 등 보호계전기 관련 기술자료 - 국내외 보호계전기 기술규격 보유 ※ 보호계전기 외국사와 기술제휴시 외부 지원설계로 인정	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	설계 능력	○ 설계부서 및 전담 설계인력 구성(2인 이상) - 전기기사1급 1인, 산업기사 1인 이상 포함 - 보호계전기 및 PNL 설계경력 평균 3년 이상 ○ 보호계전기 및 보호배전반을 자체 설계 하거나 보호배전반만 자체 설계시 아래조건을 만족하는 경우 - 보호계전기는 외부위탁 또는 기술제휴 - 보호배전반 설계도면 및 세부 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
제조분야	제조 능력	○ 해당분야 제조경력자 3명 이상 보유 ※ 경력 5년이상 2명 포함 / 최소 경력은 1년이상 ※ 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹) ○ 보호배전반 자체 생산 - 생산 계획 및 지침, 생산 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	제조 설비	○ 보호계전기 및 보호배전반 제조에 필요한 설비 전량보유 - 보호계전기를 국내외 계전기 제작사에 위탁하고 보호반만 생산하는 경우(내부배선작업 포함) 이상 임	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
시험 및 검사	검수 능력	○ 검수시험항목 시험설비의 100% 보유 * 구매규격의 검수시험항목	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	시험 자료	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부

※ 보호배전반 제조에 필요한 제조설비 : 부스바 절단․절곡기(BUS바 절단․절곡용)

크레인(천정거치 또는 핸들리프트)

해당분야 인정범위 명확화

현장심사기준 진단결과

반영

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 그룹명 : 고장기록장치반류

2. 적용 구매규격 : 고장기록장치반류 전 구매규격

3. 항목별 세부 심사기준

구 분		심사 기준	등급
설계분야	설계 실적	○ 대상 : 고장기록장치 및 배전반 ○ 국내외 고장기록장치 기술규격 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	설계 능력	○ 설계부서 및 전담 설계인력 구성(2인 이상) - 산업기사 1인 이상 포함 - 외부위탁 설계시 위탁사와 기술제휴협정서 제출 - 보호계전기 및 배전반설계경력 평균 2년 이상 ○ 고장기록장치용 배전반 자체설계 - 기록장치는 외부위탁 또는 기술제휴사 제공 - 장치반 설계도면 및 세부 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
제조분야	제조 능력	○ 해당분야 제조경력자 2명 이상 보유 ※ 고장기록장치 제조경력 3년이상 1명포함/ 최소 경력은 1년이상 ○ 고장기록장치용 배전반 자체 생산 (이면배선 포함) - 생산 계획 및 지침, 생산 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	제조 설비	○ 고장기록장치 및 배전반 제조에 필요한 설비 전량 보유 - 설비 내역 확인(소모품 부분은 제외) - 기록장치의 핵심부품(주연산 메모리 모듈)을 자체 생산하는 경우, 고장기록장치 자체생산으로 인정	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
시험 및 검사	검수 능력	○ 검수시험항목 시험설비의 80% 이상 보유 * 구매규격의 검수시험항목	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	시험 자료	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부

※ 고장기록장치반(기록장치 포함) 제조에 필요한 제조설비

- 절단․절곡기(BUS바 절단․절곡용), 크레인(천정거치 또는 핸들리프트)

1. 그룹명 : 고장기록장치반류

2. 적용 구매규격 : 고장기록장치반류 전 구매규격

3. 항목별 세부 심사기준

구 분		심사 기준	등급
설계분야	설계 실적	○ 대상 : 고장기록장치 및 배전반 ○ 국내외 고장기록장치 기술규격 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	설계 능력	○ 설계부서 및 전담 설계인력 구성(2인 이상) - 산업기사 1인 이상 포함 - 외부위탁 설계시 위탁사와 기술제휴협정서 제출 - 보호계전기 및 배전반설계경력 평균 2년 이상 ○ 고장기록장치용 배전반 자체설계 - 기록장치는 외부위탁 또는 기술제휴사 제공 - 장치반 설계도면 및 세부 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
제조분야	제조 능력	○ 해당분야 제조경력자 2명 이상 보유 ※ 고장기록장치 제조경력 3년이상 1명포함/ 최소 경력은 1년이상 ※ 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹) ○ 고장기록장치용 배전반 자체 생산 (이면배선 포함) - 생산 계획 및 지침, 생산 내역서 제시	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	제조 설비	○ 고장기록장치 및 배전반 제조에 필요한 설비 전량 보유 - 설비 내역 확인(소모품 부분은 제외) - 기록장치의 핵심부품(주연산 메모리 모듈)을 자체 생산하는 경우, 고장기록장치 자체생산으로 인정	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
시험 및 검사	검수 능력	○ 검수시험항목 시험설비의 100% 이상 보유 * 구매규격의 검수시험항목	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부
	시험 자료	○ 검수시험항목의 절차 및 기준서 보유	적
		○ ‘적’의 판정기준 미달	부

※ 고장기록장치반(기록장치 포함) 제조에 필요한 제조설비

- 절단․절곡기(BUS바 절단․절곡용), 크레인(천정거치 또는 핸들리프트)

해당분야 인정범위 명확화

현장심사기준 진단결과

반영

현    행

개    정

개 정 사 유

1. 자재그룹명 : 변전소 비상전원 시스템 (관련규격 : GS-6140-0029)

2. 적용 구매규격 : 변전소 비상전원 시스템(리튬이온축전지) 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정

평가내용 및 기준

평가

기준

○ 전문 연구직 포함 설계업무 전담자 대상으로 설계 인력수,

기술자격 보유, 평균경력 확인

○ 설계인력 평가는 해당품목 설계에 필요한 기술 수준 및

숙련도 등 고려

○ 평균 근무경력은 동일분야 타업체 근무경력 포함

○ 평가기준

- 학사학위 또는 동등이상 자격(기사) 보유자로서 설계 또는

연구분야 3년 이상 경력자

구 분	부 족	보 통	양 호
전기/통신/전자/ 전력전자/컴퓨터 분야	1명 이하	2∼4명	5명 이상

적

○ 설계인력의 수행능력 보통 이상

부

○ ‘적’의 판정기준 미달

4. 제조분야

□ 제조능력

판정

평가내용 및 기준

평가

기준

○ 해당품목 제조와 관련된 기능인력의 인원수, 평균 근무경력 확인

※ 근무경력 확인 : 인사기록카드

○ 평가기준 : 해당직무경력(평균 근무경력 기준)

구 분	인 원	경 력
제조분야	1명 이상	3년이상
	1명 이상	1년이상 3년미만
품질관리분야	1명 이상	1년이상

적

○ 평가기준 만족

부

○ ‘적’의 판정기준 미달

1. 자재그룹명 : 변전소 비상전원 시스템 (관련규격 : GS-6140-0029)

2. 적용 구매규격 : 변전소 비상전원 시스템(리튬이온축전지) 구매규격

3. 설계분야

□ 설계인력

판정	판 정 기 준
적	○ 국가기술자격소지자 1명이상 보유 또는 ○ 연구/설계분야 근무자로서 해당분야 경력 3년이상 1명이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 인정 자격증 : 전기 관련 산업기사 이상(산업기사, 기사, 기능장, 기술사)

4. 제조분야

□ 제조능력

판정	판 정 기 준
적	○ 해당분야 제조경력자 2명 이상 보유 ※ 제조분야 1명(경력 1년이상), 품질분야 1명(경력 1년이상)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 해당분야 : 해당품목 또는 동등이상의 유사 품목(자재그룹)

인력 보유기준 완화

(진입제한 개선)

자격증 인정범위 명확화

인력 보유기준 완화

(진입제한 개선)

현    행

개    정

개 정 사 유

□ 제조설비

판정	평가내용 및 기준
평가 기준	○ 해당품목 제조와 관련된 주요 제조설비 내역 - 조립작업대, 전동공구, 제조공구, 절단기, 압착기, 용접기
적	○ 필수 제조설비 80% 이상 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	평가내용 및 기준
평가 기준	○ 해당품목 시험과 관련된 주요 검수 시험설비 내역 - 충방전기(대상 자재에 적용 가능한 설비에 한함), 내부저항 측정기, 온도시험용 챔버, 오실로스코프, BMS 모니터링장비
적	○ 필수 검수설비 80% 이상 보유(단, ‘온도시험용 챔버’는 임대가능)
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

□ 제조설비

판정	판 정 기 준
적	○ 주요 제조설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 주요 제조설비 : 조립작업대, 전동공구, 제조공구, 절단기, 압착기, 용접기

5. 시험 및 검수분야

□ 시험능력

판정	판 정 기 준
적	○ 주요 검수설비 100% 보유
부	○ ‘적’의 판정기준 미달

※ 주요 검수설비 : 충방전기(대상자재에 적용가능한 설비에 한함), 내부저항측정기,

온도시험용 챔버(셀단위 이상), 오실로스코프, BMS 모니터링장비

현장심사기준 진단결과

반영

현장심사기준 진단결과

반영

현    행

개    정

개정사유

부 록

[부록] 서식

1. 등록신청안내 공고문 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	110
2. 신뢰품목 공급유자격자 등록신청서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	111
3. 등록신청 검토서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	116
4. 기자재공급 유자격 변경등록 신청서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	117
5. 기자재공급자관리지침 준수 서약서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	118
6. 제작규격 표준 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	119
7. 핵심부품등록서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	121
8. 사용부품확인서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	122

부 록

[부록] 서식

1. 등록신청안내 공고문 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	110
2. 신뢰품목 공급유자격자 등록신청서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	111
3. 등록신청 검토서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	116
4. 기자재공급 유자격 변경등록 신청서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	117
2. 기자재공급자관리지침 준수 서약서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	118
3. 제작규격 표준 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	119
4. 핵심부품등록서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	121
5. 사용부품확인서 양식	□□□□□□□□□□□□□□□□	122

新SRM 시스템 운영에 따른 미사용 양식 삭제

현    행

개    정

개정사유

2. 신뢰품목 공급유자격자 등록신청서 양식

한국전력공사 공고 제 20××-00000 호

등 록 신 청 서

○ ○ ○ ○ 주식회사

< 전화 : (XXX) XXX-XXXX >

문서번호 : ○ ○ 공업 XXX 호                                 200 .   .   .

수    신 : 한국전력공사  사장

참    조 :

제    목 : 신뢰품목 공급유자격자 등록신청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 당사는 귀사의 송변전 (배전, 정보통신) 설비 신뢰품목 공급유자격자로

등록코자 아래와 같이 신청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

3. 신청품목 : ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ○ ○ ○

붙    임 : 1. 공급유자격자 등록신청서 및 증빙서(공급자포탈시스템)

2. 기술규격 및 관련도면(기자재도면유통시스템). 끝.

○ ○ ○ ○ 주 식 회 사

○○○시  ○○○구  ○○동  XX번지

대표이사  ○  ○  ○ (직인)

< 삭 제 >

新SRM 시스템 운영에 따른 미사용 양식 삭제

현    행

개    정

개정사유

신뢰품목 공급자 등록신청서

1. 공급자 기본정보

변경요청사항	대표자□｜상 호□ ｜본점주소□｜공장등록지□ (■가 변경항목임)
등록구분	신규□｜등록갱신(만료)□｜등록갱신□						회 사 명
대표자	성 명		대표권			주민등록번호				처치구분
순번 1
법인등록번호						사업자등록번호
회사형태	법인□ 개인□					기 업 구 분		대기업□ 중소기업□
사업형태	제조□ 판매□					상시종업원수		총 명
자 본 금	(백만원, US＄)					자 산 총 액		(백만원, US＄)
본 사	주 소
	TEL				FAX			EMAIL
국내사무소	주 소
	TEL			FAX				EMAIL
공장(1) 〔추가〕	주 소
	TEL			FAX				사업자 등록번호
업무담당자	성명	직 책		e-mail 주소				전화번호				담당품목
순번 1

< 삭 제 >

新SRM 시스템 운영에 따른 미사용 양식 삭제

현    행

개    정

개정사유

2. 등록신청품목

NO	품 목 명	자재식별번호	참고구매 규격서번호	운용분야	제조자공장 사업자등록번호
1

3. 납품실적(신청품목 또는 유사품목에 한하여 최근 3년 이내)

품 명	규 격	납품일자	납 품 처	납품번호	동일 품목	유사 품목

주1) 납품처란은 납품서상 입고사업소명

주2) 납품번호란은 납품서상의 납품번호(10자리)

4. 공장규모(신청품목 제조공장)

공장부지면적	제조시설면적	부대시설면적	업종 분류번호	소유 구분
㎡	㎡	㎡		자가□ 임대□

※ 첨부 : 공장등록증명서(외국의 경우 상응하는 증빙서)

(공장등록증명서상의 업종 분류번호가 신청품목과 일치하는 경우에만 우리공사

기자재공급 유자격자로 등록가능)

5. 인력현황

설 계	제 조	시험/검사	품질관리	기 타	합 계

주) 신청품목 관련조직의 인력만 기록

6. 사후관리체계

사후관리책임 조직 및 위치					한국내 사후관리 조직(국외업체의 경우)
부서명		전담인력		명	조직명		전담인력		명
주 소					주 소
담당자		전 화			담당자		전 화

< 삭 제 >

新SRM 시스템 운영에 따른 미사용 양식 삭제

현    행

개    정

개정사유

7. 설계업무 수행현황

설계단계 ①	자 체 ②	외 주		기술제휴사 (해 외)⑤	비 고 ⑥
		국 내③	국 외④

주) 1. ①항은 신청품목의 시스템 및 구성품에 대한 설계 단계별(예, 계통설계, 기기설계, 상세설계, 구조설계, 용량설계, 설계검증, 설계해석, 제작도면, 구매규격, 시험/검사절차 등)로 세분하여 작성

2. ②, ③, ④, ⑤항은 해당되는 항목에 ○표시를 할 것

3. ⑥항은 외주 또는 기술제휴 업체명 기록

8. 주요 생산설비 및 시험/검사장비 현황

순번	장 비 명	규 격	사용연수	수 량	용 도	비 고
1

주) 신청품목의 생산 및 시험/검사에 필요한 설비만 기록

9. 기술제휴 현황

제휴기술내용	기술제휴사	기술제휴기간	제휴품목의 형식·용량
		～

※ 첨부 : 기술제휴계약서 및 계약내용전문 사본

10. 공인규격 및 품질보증체제 인증서 보유 현황

인증서 명칭	인증기관	유효기간	인증품목	인증된 사업소	비 고

※ 첨부 : 품질경영 시스템 인증서(ISO9001)

주) 1. 신청품목 관련사항만 기록(신청품목과 인증품목이 일치하는 경우만 인정)

2. 유효기간 내에 있는 인증서에 한해 인정

< 삭 제 >

新SRM 시스템 운영에 따른 미사용 양식 삭제

현    행

개    정

개정사유

11. 법령에 의한 허가, 인가, 면허, 등록 또는 신고 현황

순번	인허가 명 칭	취득일자	유효기간	승인기관	비 고

※ 첨부 : 관련 증빙서(주3에 해당하는 업종 신청 시)

주) 1. 해당되는 경우 신청품목 관련사항만 기록

2. 유효기간이 있는 경우 기간 내에 있는 인증서에 한해 인정

3. 법령에 의한 사항 : KS인증, 형식승인, 계량기제작업(수리) 등록, 폐기물처리허가, 안전인증, 직접생산 확인증명서 등

12. 외주처리 현황

외 주 범 위	외주업체명	외주업체 소재지	비 고

첨부 : 1. 공장등록증명서

2. 납품실적증명서(해당되는 경우)

3. 기술제휴계약서 및 A/S 제공계약서(해당되는 경우)

4. 한국산업규격표시인증서(KS), 형식인증서,

품질경영시스템인증서(ISO9001)(해당되는 경우)

5. 법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서(해당되는 경우)

▪신청서의 기재사항은 틀림이 없으며, 귀 사의 기자재공급자관리지침을 준수하겠습니다.

▪유자격자로 등록되어도 법령, 정부시책, 한전규정 및 방침 등에 따라 입찰참여가 제한될 수 있음을 충분히 인지하고 기자재공급 유자격자 등록을 신청 합니다.

년    월    일

○○주식회사 대표이사           (인)

< 삭 제 >

新SRM 시스템 운영에 따른 미사용 양식 삭제

현    행

개    정

개정사유

3. 등록신청 검토서 양식

등록신청 검토서

접수일자		/ /			품목구분						신청구분
신 청 품 목											운 용 구 분
제조업체 정 보	신청업체명										대 표 자
	사업자 등록번호										업 종
	종 업 원 수			총인원 명
	주 소			우) (☏ )
신청서 검토결과
검 토 항 목											적 격		부 적 격
1. 사업자등록증명원
2. 법인 등기부등본 또는 주민등록등본
3. 인감증명서
4. 공장등록증명서
공장의 업종(분류번호)
공장(1) 주소 및 규모[추가]				우) (☏ )
				사업자등록번호							전화번호
				공장부지면적							제조시설면적
				발행기관							발행일자
5. 법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 또는 신고서
6. 납품실적증명서
신청품목관련 제조납품실적
7. 신용평가등급확인서
8. 기술제휴계약서 및 A/S 제공계약서
9. 한국산업규격표시인증서(KS)
10 형식승인서
11 품질경영시스템인증서(ISO9001)
검토결과
검토(승인)일자				담당자								팀 장

< 삭 제 >

新SRM 시스템 운영에 따른 미사용 양식 삭제

현    행

개    정

개정사유

4. 기자재공급 유자격 변경등록 신청서 양식

기자재공급 유자격 변경등록 신청서

									결 재	담 당								팀 장
접수번호		접수일자
1. 유자격 업체 등록 기본정보
상 호
법인번호									사업자등록번호
본 사	주소
	TEL				FAX						EMAIL
2. 변경등록 신청내역
변경요청사항	①대표자 ②상호 ③본점주소 ④공장등록지
대 표 자	공동/각자대표		성 명					주민등록번호					대표권				처치구분
순번 1
상 호
본 사	주소
	TEL				FAX						EMAIL
변 경 사 유
공 장(1) [추 가]	주 소
	TEL					FAX					사업자 등록번호

공장등록지 변경시 첨부서류	1. 공장등록증명서
	2. 법령에 의한 인가, 허가, 면허, 등록 및 신고서

상기와 같이 기자재공급자 기본정보 등록사항의 변경을 요청합니다.

년     월     일

상호 :                            대표자명 :     (인)

< 삭 제 >

新SRM 시스템 운영에 따른 미사용 양식 삭제